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办公家具采购需求
	服务名称
	服务内容
	数量
	单位

	四人位职员桌
	规格：2800*1200*760
材质说明：
 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，需符
合 GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板
标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m3。
2、基材：采用 E0 以上级优质实木多层板
基材，甲醛释放量≤0.025mg/m3。需符合
GB/T39600-2021(人造板及其制品甲醛释
放量分级)甲醛释放量≤0.025mg/m3的国家
标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封
边，厚度≥1.5mm，无缝封边，色泽均匀一
致，具有良好的耐气候性能，确保在本地
区气温、湿度的变化中不受影响，能长期
不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防
水、防虫，保证板材封边质量，延长产品
使用寿命。
4、胶水、采用国内优质热溶胶，品质优异，
证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气
候考验，胶水中德有害物质的含量远底于
国家标准。
 5、五金配件：采用国内优质五金连接件，
永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金
配件做防锈、防腐处理。
	张
	2

	会议桌
	规格：3200*1500*760
材质说明：
 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，需符
合 GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板
标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m3。
2、基材：采用 E0 以上级优质实木多层板
基材，甲醛释放量≤0.025mg/m3。需符合
GB/T39600-2021(人造板及其制品甲醛释
放量分级)甲醛释放量≤0.025mg/m3的国家
标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封
边，厚度≥1.5mm，无缝封边，色泽均匀一
致，具有良好的耐气候性能，确保在本地
区气温、湿度的变化中不受影响，能长期
不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防
水、防虫，保证板材封边质量，延长产品
使用寿命。
4、胶水、采用国内优质热溶胶，品质优异，
证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气
候考验，胶水中德有害物质的含量远底于
国家标准。
 5、五金配件：采用国内优质五金连接件，
永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金
配件做防锈、防腐处理。
	张
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	托柜
	规格：600*700*300
材质说明：
 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，需符
合 GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板
标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m3。
2、基材：采用 E0 以上级优质实木多层板
基材，甲醛释放量≤0.025mg/m3。需符合
GB/T39600-2021(人造板及其制品甲醛释
放量分级)甲醛释放量≤0.025mg/m3的国家
标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封
边，厚度≥1.5mm，无缝封边，色泽均匀一
致，具有良好的耐气候性能，确保在本地
区气温、湿度的变化中不受影响，能长期
不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防
水、防虫，保证板材封边质量，延长产品
使用寿命。
4、胶水、采用国内优质热溶胶，品质优异，
证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气
候考验，胶水中德有害物质的含量远底于
国家标准。
 5、五金配件：采用国内优质五金连接件，
永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金
配件做防锈、防腐处理。
	个
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	灰色大款网椅
	 1、靠背：采用全新 PP 加纤，靠背面料为
环保透气优质高弹性网布；
 2、坐垫：座壳采用全新 PP 加纤，高密度
高回弹海绵座板，柔软、透气性强；
 3、扶手：白色固定扶手，富含高比例玻璃
纤维，表面手感顺滑，耐磨耐刮；
 4、底盘：采用加厚 2.5mm 蝴蝶底盘，可原
位锁定及倾仰功能；
 4、气杆：采用防爆三级黑色气压棒， 过
 BIFMA 静压测试；
 5、椅脚： 330mm 白色 PP 脚；
 6、椅轮： 55mm 防震静音尼龙轮，经 10 万
次行走循环测试；
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	黑色网转椅
	 1、面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4 级,
耐磨性≥12000 次,芳香胺有害物质含量0,
座垫使用优质麻绒面料,干擦色牢度≥4
级,耐磨性≥12000 次,芳香胺有害物质含
量 0；
 2、椅背:钢管背架,椭圆管尺寸 30*20mm,
壁厚 1.8mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐
雾 18h,通过 1001N强度测试及 12万次疲劳
	张
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	2公分PVC雕刻UV+透明亚克力（底层）
	
	m2
	31

	水晶字（底层）
	
	m
	10

	2公分PVC雕刻UV+透明亚克力（上层）
	
	m2
	14

	水晶字（上层）
	
	m
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	防撞条
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