附件：

OA系统云存储服务和国产化适配服务项目采购项目及要求

|  |
| --- |
| OA系统云服务器要求 |
| 服务器 | 操作系统 | CPU参考 | CPU逻辑核心数 | 内存 | 本地磁盘 | 备注 |
| 服务器(1台) | 麒麟v10 | 海光c86 7285 3.0GHz华为鲲鹏920 2.6GHzFT2000+ 2.4GHzFTS2500+ 2.1GHz | 8核 | 32G | 1100G | 服务器网络必须接入衢州市政务外网网段 |
| 服务器(1台) | 麒麟v10 | 海光c86 7285 3.0GHz华为鲲鹏920 2.6GHzFT2000+ 2.4GHzFTS2500+ 2.1GHz | 4核 | 16G | 600G | 安装达梦数据库 |
| 2台 | ECS备份 |  |  |  |  |  |
| 带宽 | 公网带宽每Mbps价格（ipv6），按月计费。若使用政务外网带宽则不收费。20Mbps |  |  |  |  |  |
| 公网IP | 按1Mbps/1个公网IP计费 |  |  |  |  |  |
| 安全服务报价 |
| 产品子类 | 服务名称 | 计费方式 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 网络安全 | 漏洞扫描 | 根据云主机数量，按月计费 | 个 | 2 |  |  |
| 主机安全防护 | 根据云主机数量，按月计费 | 个 | 2 |  |  |
| 云堡垒机 | 根据云主机数量，按月计费 | 个 | 2 |  |  |
| 日志审计 | 根据日志源，按月计费 | 日志源 | 2 |  |  |
| Web应用防火墙 | 根据子域名/IP数量，按月计费 | 子域名/IP | 1 |  |  |
| 零信任（VPN接入） | 根据账户数量，按月计费 | 账户 | 1 |  |  |
| 数据安全 | 数据库审计 | 根据数据库实例，按月计费 | 1实例 | 1 |  |  |
| 数据备份 | 根据数据库实例，按月计费 | 1实例 | 1000G |  |  |
| 服务器 | 应用类型 | 版本 | JDK | 套数 |  |  |
| 数据库服务器 | 达梦数据库 | DM8.4 |  | 1 |  |  |
| 中间件 | 宝兰德 |  | openjdk 1.8 | 1 |  |  |
| 服务器操作系统 | 麒麟 | kylinv10 |  | 2 |  |  |
| WPS在线服务 | WebOffice 开放平台在线预览服务 |  |  | 1 |  |  |